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龙岩市长汀生态环境局关于长汀县城乡供水一体化建设项目（一期）-荣丰水厂及配套管网

工程项目的环评批复

福建省水利投资集团（长汀）水务有限公司：

你单位报送的《长汀县城乡供水一体化建设项目（一期）-荣丰水厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

一．项目位于汀州城区、大同、策武及河田镇，主要建设内容有新建日供水5万m³/d净水厂（荣丰水厂）一座、莲花泵站、青洲增压泵站、原水输水管线1.23km、配水线路40.67km等。项目配套环保设施主要有排泥水处理设施，包括反冲洗废水及排泥水调节池、浓缩池、脱水机房等。
二．由福州壹澜环保科技有限公司编制的报告表内容较全面，提出的对策措施基本可行，评价结论基本可信，可以作为项目建设和环保管理的依据，我局同意环评报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施和结论。

三.项目建设及运营过程中应做好以下环保工作:

（一）施工期

1.施工期应严格执行《建筑施工场界噪声限值排放标准》（GB12523—2011），午间（12：00—14：00）和夜间（22：00～次日晨6：00）不得进行高噪声施工作业，确保噪声不扰民；

2.施工固废尽量回用，不可用部分必须运往城建部门指定的堆放场所堆放，严禁随意倾倒；施工废水经处理后用于场地洒水降尘；

3.做好施工过程中的洒水防尘工作，运输、装卸泥土必须采取密闭措施或其它防护措施；

4.采取植被恢复等措施，加强水土保持工作，减少水土流失。

（二）运营期

1.项目滤池反冲洗水作为原水使用不外排；排泥水上清液尽量综合利用，不能利用的经处理达标后排放，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996)中一级排放标准；生活污水经处理后用于周边林地浇灌。

2.合理布局，加强厂区绿化，管控贮泥池、脱水机房产生的臭气管理；选用低噪声设备，通过设置减振、隔声等措施，厂界噪声相应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中2、4类标准；

3.污泥外运综合利用或清运至垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾分类收集，统一清运。
四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。及时按规定程序自行组织竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

五、本报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该项目的环境影响评价文件。

六、由龙岩市长汀环境执法大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常环境监管工作。

                      龙岩市长汀生态环境局

                        2021年3月4日
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