
关于长汀县金华加油站迁建项目的环评批复

长汀县金华加油站：

你单位报送的《长汀县金华加油站迁建项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下：

项目位于长汀县三洲镇三洲村 651 县道8km+900m，项目用地面积803m2，建设内容主要由1栋1层框架结构站房和1栋单层轻钢结构加油棚组成。加油棚内设4个加油岛及4台加油机；油罐设置在加油棚内，为地埋式，设计储油能力为柴油罐1个，容积为30m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3；柴油罐容积折半计入油罐总容积，油罐总容积为75m3，属三级加油站。

由湖北黄环环保科技有限公司编制的报告表内容较全面，提出的对策措施基本可行，评价结论基本可信，可以作为项目建设和环保管理的依据，我局同意环评报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施和结论。

三、项目在施工和运营过程中应做好以下环保工作:

（一）施工期

1.施工期应严格执行《建筑施工场界噪声限值排放标准》（GB12523—2011），午间（12：00—14：00）和夜间（22：00～次日晨6：00）不得进行高噪声施工作业，确保噪声不扰民；

2.施工固废尽量回用，不可用部分必须运往城建部门指定的堆放场所堆放，严禁随意倾倒；施工废水经处理后用于场地洒水降尘；

3.做好施工过程中的洒水防尘工作，运输、装卸泥土必须采取密闭措施或其它防护措施；

4.采取植被恢复等措施，加强水土保持工作，减少水土流失；

（二）运营期

1.使用地理式储油罐，采用自封式加油枪及密闭卸油等方式。设置油气回收系统对加油机、储油罐、油罐车卸油等非甲烷总烃油气进行处理，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织监控浓度限值要求和《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中相应限值；

2. 对生活污水、初期雨水、冲洗废水进行收集处理，处理达标后用于周边山坡地浇灌,执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准；

3.对运营期噪声,设置减振垫，发电机设置在专门的电机房内，出入区域内来往机动车严格管理，减速、禁止鸣笛等措施, 项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类、2类标准；

4. 运隔油池产生的浮油、油泥等危险废物妥善储存，定期交有资质的单位处置处理；生活垃圾集中收集，定期清运；

5.加强环境风险管理，完善环境风险处置措施，严防泄露、火灾、爆炸等环境风险。

五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。及时按规定程序自行组织竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

六、本报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批该项目的环境影响评价文件。

七、由长汀县环境监察大队负责该项目的“三同时”监督检查和日常环境监管工作。

                         龙岩市长汀生态环境局

                          2019年8月16日

 抄送：长汀县环境监察大队。

龙岩市长汀生态环境局　　　         2019年8月16日印发　
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