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前言

0.1 项目建设背景

0.1.1 2012年长汀县状况
长汀县域经济实力明显增强，成为海内外企业家投资的热土，正向建设成为福建省“海峡西岸西部魅力名城”的方向迅速迈进，长汀由以前一个企业少、规模小、经济基础薄弱的山区县逐渐形成以纺织、服装、机械为主导的产业要素聚集、产业延伸、产业集群发展的区域；由一个原来交通条件差、地处偏远的边界山区逐步成为交通发达、市场导向明显、品牌较为集中的区域；由一个资源少、资金缺、经济基础差的山区贫困县变成一个具有活力、潜力和希望的新型山区县，走出了一条加快县域经济发展的新路子，被誉为“长汀经验、长汀现象、长汀精神、长汀模式”。

工业化带动城镇化、城镇化促进工业化，工业化与城镇化良性互动，以腾飞开发区、工贸新城工业新区（省级开发区）为龙头，以招商引资为重点，大力发展纺织、机械、电子产业和稀土深加工产业，城镇化进程飞跃式发展，促进了大批农村富裕劳动力向城区转移，带动了第三产业的迅速发展。

0.1.2 城市居民居住现状
至2011年底，长汀城区城市住房总建设面积为697.85万平方米，其中通过房地产开发方式建造的房屋（含经济适用房）103.60万平方米，通过其他方式建造的住房及祖遗房屋564.25万平方米。扣除部分作为服务性商业用房外，人均居住面积约30平方米，虽然居住面积不少，但由于居住面积的差异性大，少数人居住面积充裕，居住条件较好，但大都数居民仍居住在老式的民房中，这些民房较为老旧、拥挤、通风、采光、交通、卫生配套都较差，其中不少是危房不能居住。因此，大多数人的居住面积少，居住条件差，改善居住条件的愿望较为迫切。

0.1.3 城市房地产开发状况

2002年以前，长汀城市房地产开发主要以居民购地自建为主，这种开发运作模式带来小区基础设施配套严重滞后和城市功能配套不齐，以及城市建设品位低劣。

2000年起，为提高城市建设品位，长汀城市一律禁止自建房屋和旧房改建，确保长汀历史文化名城保护与新区开发建设有机结合，城市房地产一律转向商品房综合开发。

因此，长汀城市商品房开发市场，虽然起步较迟，但居民住房需求因受长汀历史文化名城保护的影响—禁止旧房改建和自建房屋，产生对商品房的需求量显著增大。同时，也由于长汀城市房地产开发市场起步较迟，现仍处于发展阶段，致使每个商品房的开发项目也一般规模较小，其从事的商品房开发也仅停留在中小型企业，开发商的开发实力有限，整体专业运作能力较弱，开发项目的楼盘用地面积一般在20亩以下。

0.1.4 城市房地产发展潜力

①长汀山多、地少、人多，老城区拆迁、改造困难，整体房地产市场供应不足。
②长汀离龙岩较远，又素以教育闻名，导致当地住房需求外溢较少，区域凝聚力较强。
③随着城镇化进程的加快，未来房地产刚性需求潜力大。

④随着近年稀土、纺织等行业的带动，产业结构逐渐优化，消费能力增强，人民房地产购买能力有所提高，随着外出谋生成功人士的带动，民间经济实力亦不容小觑；住房支出还有上涨空间。

⑤长汀总体房地产市场仍处于供不应求的阶段，受供给不足的影响，近年房地产价格涨幅较大，未来仍存在较大的市场机遇。

综上所述，本项目的建设，有利于带动城西片区整体建设，更重要的是有利于七里村商业街的形成，为该片区居民提供更为便捷周到的服务。

0.2 前期工作开展情况

2014年5月，长汀县万顺房地产开发有限公司编制《幸福七里项目可行性研究报告》。
2014年5月22日，长汀县发展和改革局以闽发改备［2014］F06049号，核准该项目的动工建设。

2014年5月，长汀县万顺房地产开发有限公司委托龙岩市玉铭水土保持咨询有限公司编制《幸福七里项目水土保持方案报告书》。2014年6月，长汀县水土保持事业局《关于<幸福七里项目水土保持方案报告书（报批稿）>的批复》（汀水保［2014］23号）。
2014年9月，福建广宇建筑设计院编制《长汀县幸福七里·东庭西苑项目设计方案》。2014年10月13日，长汀县城乡规划建设局《关于“长汀县幸福七里·东庭西苑”项目方案的评审意见》（汀建规［2014］129号）。

2015年2月12日，施工图文件（含水土保持部分）经由福州市建设工程施工图审查中心审查合格通过。

0.3 水土保持工作概况

施工期间，主体工程的施工单位一并承担水土保持工程的施工。

施工期间，主体工程的监理单位一并承担水土保持工程专项监理工作。

根据《水土保持工程质量评定规程》(SL336--2006)、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490—2008)等要求，对主体工程区、施工场地和临时堆土场的各项水土保持设施质量进行评定，结果表明：已建成的水土保持工程措施和植物措施基本满足水土保持相关技术要求，水土保持防治效果明显，本项目水土保持工程质量合格。
1 项目及项目区概况
1.1项目概况 

1.1.1地理位置 

幸福七里项目位于长汀县大同镇七里村，为祥和小区的子地块（祥和小区规划为移民安置、廉租等保障性安居工程建设），项目分为东庭、西苑两地块，东邻农地、南邻七里河及319国道、西邻农地、北祥和小区。总规划占地面积2.9940hm2，总建筑面积8.8072万m2，计容总建面积6.8035万m2。

祥和小区规划为移民安置、廉租等保障性安居工程建设。该小区规划总用地面积200亩，建筑面积25万m2，共建设各类住房50幢3000套，可容纳居民1万余人。

1.1.2主要技术指标 

表1-1-1  幸福七里项目主要技术指标表
	项目
	指标
	单位

	规划总用地面积
	29940 
	m2

	建设用地面积
	29940 
	m2

	总建筑面积
	88071.80 
	m2

	其

中

　
	地上计容建筑面积
	68034.89 
	m2

	
	其中
	普通住宅建筑面积
	54246.33
	m2

	
	
	联排住宅建筑面积
	10556.09
	m2

	
	
	商业建筑面积
	3429.17
	m2

	
	
	物业管理房建筑面积
	286.63
	m2

	
	
	配电房建筑面积
	329.19
	m2

	
	不计容地下室建筑面积
	20036.91
	m2

	
	其中
	人防建筑面积
	3305.69
	m2

	建筑占地面积
	8518.18
	m2

	绿地面积
	8982
	m2

	建筑密度
	28.45%
	　

	容积率
	2.272 
	　

	绿地率
	35.53%
	　

	住宅总户数
	579
	户

	总停车位
	568
	辆

	其

中
	地上停车
	105
	辆

	
	地下停车
	463
	辆


1.1.3项目投资 

本工程总投资25633万元，其中土建投资12660万元。投资方为长汀县万顺房地产开发有限公司。 

1.1.4项目组成及布置 

㈠项目组成
⑴主体工程区

主体工程占地总面积29940m2，其中建筑占地8518m2、道路及地坪占地10782m2、绿化占地10640m2。

⑵施工场地

设在拟建的绿化区，东庭和西苑各一个，占地面积0.2000hm2。
⑶临时堆土场

临时堆土场设在拟建的绿化区，东庭和西苑各一个，占地面积10000m2，可临时堆放土方30000m3。堆放高度为3.0m，在坡脚设置编织袋土包拦挡，编织袋土包挡墙呈梯形结构，内外边坡皆按1:0.2堆砌，在雨季时土堆上方用塑料薄膜覆盖。

㈡工程布置
项目主要建设内容为多层住宅、高层住宅及沿街商业，小区配套工程。分为东庭和西苑两个小区。

东庭：占地面积13700.5m2，其中建筑占地面积3582m2。1-3号楼十八层，5号楼二十八层，计容建筑面积51835m2。

西苑：占地面积16239.5m2，其中建筑占地面积4936m2。1、2、9号楼五层，3、5、6、7、8号楼三层，10号楼九层，计容建筑面积16200m2。

    东庭、西苑小区主入口设在南侧，结合沿河道路景观；小区周边区域合理设置景观绿化，突出闹中取静小区环境；建筑物充分考虑小区人流、商业人流、车流，合理组织交通；小区内结合中心景观区设环形车道，若干条四通八达的次干人行道，交通十分便利。

1.1.5施工组织及工期

㈠施工组织

⑴施工场地

根据实际施工需要在拟建绿地设置施工场地，使用完毕后，恢复原规划用地土地功能。施工场地用于前期材料堆放、混凝土搅拌站、综合修配间等。其水土流失主要发生在场地平整和设施材料的建设、使用、堆放、拆除过程。

⑵施工交通
项目区可直通319国道，交通十分方便。施工用水电，由当地供水、电部门协助解决。

⑶施工工艺及方法
主体工程施工时，基础土石方开挖采用机械施工，自卸运输车运输。土建施工尽量避开雨季，施工前作好临时排水设施，基坑开挖施工时，基坑采用降低地下水位，做好基坑排水、沉沙设施和边坡支护、彩布条覆盖。
本项目施工方法主要有：机械开挖、机械平整、汽车运输、人工开挖、人工砌筑、机械浇筑和人工浇筑等。
㈡工期

幸福七里项目施工期为3年，计划于2015年7月开工，2018年6月竣工。

实际工期为2015年8月至2018年7月结束。
1.1.6土石方情况 

本项目区的挖方总量为3.08万m3，回填利用总量需要3.08万m3（其中用于绿化的细粘土0.72万m3、基础回填1.37万m3、场地垫高0.99万m3），故不产生弃土。
1.1.7 征占地情况 

工程占地面积2.9940hm2，为永久占地，工程占地类型为建设用地。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建 

本项目土地取得方式为国有建设用地使用权出让，其工程拆迁安置由当地政府负责，提供给建设单位的是征迁完毕的工程用地。

1.2项目区概况 

1.2.1自然条件 

⑴地形地貌
本项目位于长汀县大同镇七里村的七里河畔，地势平坦，原为河滩和农地。
⑵区域地质

项目区内出露的地层为第四系残坡积层（Q）。岩性主要为松散状黄色、褐色粘土夹泥岩、砂质泥岩碎块的残积、坡积层。

⑶气象

长汀县地处中亚热带季风气候区，年平均气温18.5℃，气温年变化呈单峰型。1月最冷，7月最热，月平均气温8.2～27.2℃，极端最低气温-7.8℃（1999.12.23），极端最高气温40.3℃（1992.7.29）。雨季为3-6月,年平均降雨量1712mm，日最大降雨量155.4mm。年平均风速1.2m/s,夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风。随着冬夏季风环流的转换，形成夏长冬短，垂直气候明显，干湿两季分明。长汀霜期变化较大，平均无霜期260天，最长309天（1973年），最短222天（1962年）。年平均蒸发量1191mm。

⑷水文

项目区属汀江水系。项目区在福建省水功能区划中：一级名称为汀江长汀、上杭、永定开发利用区、二级名称为汀江长汀、上杭工业、农业用水区（韩江水系）。
⑸土壤

长汀县土壤主要有两大类：耕地土壤和山地土壤。耕地土壤有水稻土、冲积土、黄壤土、红壤土及紫色土等5个土类，其中水稻土类最多，面积达24000hm2；山地土壤有红壤、黄壤、紫色土、草甸土等4个土类，11个亚土，37个土属，其中红壤土类分布范围最广，遍布全县低山丘陵。项目区表层土壤主要为冲积土。
⑹植被

长汀县地处中国中亚热带地区，在植被区划中属中国亚热带常绿阔叶林区域，东部（湿润）常绿阔叶林亚区域，中亚热带常绿阔叶林地带，中亚热带常绿阔叶林南部亚地带，浙南、闽中山丘栲类、细柄阿丁枫林区。长汀县地带性植被类型为亚热带常绿阔叶林。项目区植被为茅草，覆盖度达95%以上。

1.2.2 水土流失及防治情况 

⑴水土流失情况

根据对项目建设区现场踏勘、调查及查阅相关资料，项目区的水土流失类型为水蚀，侵蚀强度为微度（原生地貌土壤侵蚀模数为300t/km2·a），容许土壤流失量为500t/km2·a，项目建设过程可能形成的水土流失面积为2.9940hm2。

按照《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保[12012]512号）的划分，项目区属南方红壤区（南方山地丘陵区）（一级区）的浙闽山地丘陵区（二级区）的闽西南山地丘陵保土生态维护区（三级区）。

按照《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号)的划分，项目区属国家级粤闽赣红壤水土流失重点治理区。
⑵水土流失防治情况 

①水土保持预防监督

长汀县在水土保持预防监督工作方面，按照《水土保持法》要求，不断加强水土保持预防、保护和监督的力度，强调对开发建设项目可能造成的水土流失，必须编制水土保持方案报告书，严格做好水土保持生产建设项目的水土保持审批、检查、监督和收费工作。坚持“谁造成流失，谁负责治理”的原则，落实水土保持“三同时”制度，对造成水土流失的，依法追究刑事责任。

②水土保持综合治理

长汀县至2011年累计治理水土流失面积达130.5万亩，县域内治理程度达89%。全县水土流失面积由1985年的146.2万亩减少到2011年的47.69万亩，森林覆盖率由59.8%提高到79.4%，植被覆盖率由10－30%提高到75－91%，侵蚀模数由8580t/km2·a下降到438－605t/km2·a，径流系数由0.52下降到0.27－0.35，含沙量每立方米由0.35公斤下降到 0.17 公斤，年增加保水6526.4万立方米、保土128.47万吨，群落向多样性、稳定性演替，生态环境大为改善，过去的“火焰山”变成了绿满山、果飘香。
2 水土保持方案和设计情况 
2.1主体工程设计 

2014年5月，长汀县万顺房地产开发有限公司编制《幸福七里项目可行性研究报告》。
2014年5月22日，长汀县发展和改革局以闽发改备［2014］F06049号，核准该项目的动工建设。

2014年9月，福建广宇建筑设计院编制《长汀县幸福七里·东庭西苑项目设计方案》。2014年10月13日，长汀县城乡规划建设局《关于“长汀县幸福七里·东庭西苑”项目方案的评审意见》（汀建规［2014］129号）。

2015年2月12日，施工图文件（含水土保持部分）经由福州市建设工程施工图审查中心审查合格通过。

2.2水土保持方案 

2014年5月，长汀县万顺房地产开发有限公司委托龙岩市玉铭水土保持咨询有限公司编制《幸福七里项目水土保持方案报告书》。

2014年6月，长汀县水土保持事业局《关于<幸福七里项目水土保持方案报告书（报批稿）>的批复》（汀水保［2014］23号）。
2.3水土保持方案变更 

    无

2.4水土保持后续设计 

2015年2月12日，施工图文件（含水土保持部分）经由福州市建设工程施工图审查中心审查合格通过。

3 水土保持方案实施情况 

3.1 水土流失防治责任范围 

本项目水土流失防治责任范围面积3.5090hm2，其中项目建设区面积2.9940hm2，直接影响区面积0.5150hm2。

3.2 弃渣场设置 

本项目不需设置弃渣场。 

3.3 取土场设置 

本项目不需设置取土场。 

3.4 水土保持措施总体布局 

根据水土流失预测结果及水土流失特点，结合主体设计中具有水土保持功能的工程布设，采取工程措施、植物措施和其它防护措施，对可能产生的水土流失进行防治。

水土保持工程量：UPVC双壁波纹排水管长1120m，排水土沟长1980m，沉沙池11口，沉沙土池18口，种植树草0.8982hm2。

3.5 水土保持设施完成情况 

⑴工程措施完成情况 

①完成的工程措施工程量：UPVC排水管1120m，沉沙池26口，检查井47个。

②工程措施工程量变化的原因：为满足本地降雨充分、暴雨集中的特点，在实际施工过程中，增加了排水口及沉沙池15口。

⑵植物措施完成情况

①完成植物措施工程量（面积完成10640m2，增加1658m2）：

栽植乔木474株（其中八月桂9株、红枫20株、日本樱花29株、乐昌含笑28株、福建山樱花10株、四季桂42株、紫叶李29株、柳树75株、红千层20株、茶花71株、含笑40株、雷竹100株）。
栽植灌木1495株（其中红花檵木球138株、爬山虎325株、红叶石楠球160株、瓜子黄杨球872株）。

栽植地被4227m2（其中红花檵木1052m2、金森女贞1500m2、毛杜鹃1507m2、黄金榕60m2、大叶黄杨108m2）
铺马尼拉草皮6123m2、植草砖290m2。

②植物措施工程量变化的原因：建设单位对于主体工程的植被建设从树草的配置进行了调整完善，不仅增加了植物种类，且还增加了绿化面积。

⑶临时措施完成情况

①完成的临时措施工程量：排水土沟 1980m、沉沙土池18口、土包袋拦挡600m3、塑料薄膜覆盖12000m2。

②临时措施完成工程量与方案设计工程量基本一致。

表3-5-1 水土保持防治措施完成情况汇总表

	序号
	防治措施
	单位
	防治措施布设位置及完成的工程量

	
	
	
	主体工程区
	施工场地
	临时堆土场
	合计

	一
	工程措施
	
	
	
	
	

	1
	排水管
	m
	1120
	
	
	1120

	2
	沉沙池
	口
	26
	
	
	26

	3
	检查井
	口
	47
	
	
	47

	二
	植物措施
	m2
	10640
	
	
	10640

	1
	乔木
	株
	474
	
	
	474

	2
	     灌木
	株
	1495
	
	
	1495

	3
	    地被
	m2
	    4227
	
	
	    4227

	4
	贴草皮
	m2
	    6123
	
	
	    6123

	5
	植草砖
	m2
	    290
	
	
	    290

	三
	临时措施
	
	
	
	
	

	1
	排水土沟
	m
	1120
	260
	600
	1980

	2
	沉沙土池
	口
	14
	2
	
2
	18

	3
	土包袋挡墙
	m3
	
	
	

600
	600

	4
	塑料薄膜覆盖
	m2
	
	
	12000
	12000

	防治措施完成时间
	2015.8-2018.6
	2015.8-2018.5
	2015.8-2018.2
	


3.6 水土保持投资完成情况 

表3-6-1 水土保持投资完成情况表
	序号
	防治措施内容
	单位
	数量
	投资（万元）
	备注

	一
	工程措施
	
	
	22.16
	

	1
	排水管
	m
	1120
	15.70
	

	2
	沉沙池
	口
	26
	5.05
	

	3
	检查井
	口
	47
	1.41
	

	二
	植物措施
	
	
	113.03
	

	1
	乔木
	株
	474
	56.88
	

	2
	    灌木
	株
	1495
	11.96
	

	3
	    地被
	m2
	    4227
	27.90
	

	4
	贴草皮
	m2
	    6123
	     12.81
	

	5
	植草砖
	m2
	    290
	     3.48
	

	三
	临时措施
	
	
	9.02
	

	1
	排水土沟
	m
	1980
	0.92
	

	2
	沉沙土池
	口
	18
	0.21
	

	3
	土包袋挡墙
	m3
	600
	6.15
	

	4
	塑料薄膜覆盖
	m2
	12000
	1.74
	

	四
	独立费用
	
	
	17.06
	

	1
	管理费
	
	
	2.87
	

	2
	监理费
	
	
	7.19
	

	3
	水保方案编制费
	
	
	2.00
	

	4
	水土流失监测费
	
	
	4.00
	

	5
	水保设施竣工验收费
	
	
	1.00
	

	五
	基本预备费
	
	
	9.65
	

	六
	水土保持设施补偿费
	
	
	2.99
	

	合计
	
	
	
	173.91
	


表3-6-2 方案设计与实际完成投资对比分析表
	序号
	项目名称
	方案设计投资（万元）
	实际完成投资（万元）
	投资增减（万元）

	一
	工程措施
	33.89
	22.16
	-11.73

	二
	植物措施
	43.04
	113.03
	+69.99

	三
	临时措施
	9.02
	9.02
	0

	四
	独立费用
	31.79
	17.06
	-14.73

	五
	基本预备费
	7.06
	9.65
	+2.59

	六
	水保设施补偿费
	2.99
	2.99
	0

	合计
	
	127.79
	173.91
	+46.12


⑴水土保持投资

本项目水土保持方案估算水土保持投资127.79万元,实际完成水土保持投资173.91万元，实际投资比设计的增加46.12万元。

⑵水保工程实际完成投资与水保方案估算投资变化的主要原因

①完成的工程措施沉沙池增加15口、检查井增加47口。
②植物措施在设计后2年完成实施，造价增加了不少，且增加地被及植草砖。
4 水土保持工程质量 

幸福七里项目将水土保持管理纳入主体工程建设当中，构建了完善的管理体系。水土保持措施主要包括工程措施、植物措施及临时措施等。基本按照水土保持方案及初步设计制定的水土保持措施布局实施，并根据实际情况进行优化与调整。 

4.1 质量管理体系 

4.1.1 建设单位质量管理体系 

一是严格按照有关规定，认真建立、健全“法人负责、企业保证、监理控制、政府监督”的质量管理体系，质量管理工作的组织机构、职责、制度、程序、监督形成了有机整体。二是不断强化全员质量意识，推动全面质量管理， 保证了工程质量处于受控范围。工程开工前，建管局按规定办理了质量监督手续。三是在工程实施过程中，建设单位建立了质量检查体系，进行了项目划分，不定期的检查施工单位质量保证体系运作情况、监理单位的质量控制体系的工作质量，按规定核定工程质量等级，组织（参与）相关验收，进一步促进了各 参建单位质量管理水平的提高。 

4.1.2 设计单位质量管理体系 

在设计过程中，设计人员严格按质量管理体系运行，始终严把质量关。设计人员通过深入现场了解新情况、新问题，及时做出必要的设计修改，并将修改的通知及图纸及时交付建设单位，满足施工的需要。设计文件实行逐级校审制，对设计中每一环节存在的问题都有详细记录，并交设计人员加以更正。各专业之间相互协调，相互合作，完整地填写资料卡，设计过程中每一步都是责任到人，确保了工程设计质量。 

4.1.3 监理单位质量管理体系 

监理单位成立了项目监理部，在总监理工程师的带领下成立质量控制机构，明确职责，严格施工过程管理。监理部制定了监理规划和监理实施细则。在施工中监理处始终坚持按照相关工程建设标准和强制性条文、监理实施细则及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动有关的人员、材料、工程 设备和施工设备、施工方法和施工环境进行主动监督和控制；督促承包商做好施工准备工作；做好各分部工程施工前的技术交底，严格审查承包商的施工组 织设计和施工技术文件，确保承包商的施工组织合理，技术方案可行。严格控 制承包商的开工条件。复核施工单位的测量放样。对原材料使用前进行见证取 样检验，保证了原材料质量合格。对重要分部和隐蔽工程的施工实行旁站和跟踪控制，进行施工过程平行检测和检查。对工程质量实行事前、事中、事后的“三控制”原则，督促承包商加强质量管理。 

4.1.4 施工单位质量管理体系 

施工单位的质量保证体系是工程质量实施的主体，各单位均成立了现场项目部，明确了项目经理等主要管理人员；各分部工程开工前，落实技术交底制度，使技术人员和施工人员做到心中有数；加大人员的培训工作，明确开工前、生产过程中、完工后质量检查的方法及步骤；原材料使用前进行取样送有资质的检测单位检验，合格报验后才能使用。生产过程中，建立了一套施工班组自检、项目部质检员复检、总公司质量管理处终检工程师进行终检的“三检制”。各承包商及时对质量进行评定，每月编制质量月报，对施工质量情况进行总结。 在工程实施过程中，各施工单位结合工程实际，积极创新，加大投入，引进新工艺、新技术、新设备，为保证提高施工质量起到了较好的作用。 

4.2 防治分区水土保持工程质量评价 

4.2.1 工程单元划分 

根据《水土保持工程质量评定技术规程》（SL336-2006）和本项目实际的特点，将项目完成的水土保持措施划分为3个防治分区、3 个单位工程、11个分部工程。详细划分情况见表 4-2-1。

表4-2-1 幸福七里项目水土保持工程一览表

	防治分区
	单位工程
	分部工程
	单元工程划分
	备注

	主体

工程区
	排水

工程
	排水管
	每100m为一个单元工程
	铺设双壁波纹管

	
	
	沉沙池
	每口为一个单元工程
	混凝土现浇

	
	
	检查井
	每口为一个单元工程
	混凝土现浇

	
	植被

恢复

工程
	东庭
	以设计的图斑作为一个单元工程
	人工栽植

	
	
	西苑
	以设计的图斑作为一个单元工程
	人工栽植

	
	临时

工程
	排水土沟
	每100m为一个单元工程
	人工挖土沟

	
	
	沉沙土池
	每口为一个单元工程
	人工挖土池

	施工场地
	临时

工程
	排水土沟
	每100m为一个单元工程
	人工挖土沟

	
	
	沉沙土池
	每口为一个单元工程
	人工挖土池

	临时

堆土场
	临时

工程
	排水土沟
	每100m为一个单元工程
	人工挖土沟

	
	
	沉沙土池
	每口为一个单元工程
	人工挖土池

	
	
	土包袋挡墙
	每100m为一个单元工程
	人工装土、垒筑

	
	
	薄膜覆盖
	每1000m2为一个单元工程
	人工遮盖


4.2.2 分部工程质量评价 

根据《水土保持工质量评定规程》(SL 336—2006)的规定，认为幸福七里项目水土保持工程为质量合格工程。在工程施工中没有发生质量隐患和事故。幸福七里项目水土保持工程进行质量评定的共有3个防治分区、3个单位工程、8个分部工程。工程质量等级由施工单位初评，监理复核，业主单位核定，其质量评定结果为：单元工程全部合格，分部工程、单位工程全部符合设计质量要求，项目总体质量达到设计要求（详见表4-2-2）。

表4-2-2 幸福七里项目水土保持工程质量评定情况表
	防治分区
	单位

工程
	分部工程
	单位
	单元工程检验
	质量评定

结论

	
	
	
	
	数量
	合格数量
	合格率
	

	主体

工程区
	排水

工程
	排水管
	m
	1120
	1120
	100%
	合格

	
	
	沉沙池
	口
	26
	26
	100%
	合格

	
	
	检查井
	口
	47
	47
	100%
	合格

	
	植被

恢复

工程
	东庭
	m2
	4636
	4636
	100%
	合格

	
	
	西苑
	m2
	7004
	7004
	100%
	合格

	
	临时

工程
	排水土沟
	m
	1120
	1120
	100%
	合格

	
	
	沉沙土池
	口
	14
	14
	100%
	合格

	施工场地
	临时

工程
	排水土沟
	m
	260
	260
	100%
	合格

	
	
	沉沙土池
	口
	2
	2
	100%
	合格

	临时

堆土场
	临时

工程
	排水土沟
	m
	600
	600
	100%
	合格

	
	
	沉沙土池
	口
	2
	2
	100%
	合格

	
	
	土包袋挡墙
	m3
	600
	600
	100%
	合格

	
	
	薄膜覆盖
	m2
	12000
	12000
	100%
	合格


4.3 弃渣场稳定性评估 

    本项目不设弃渣场。

4.4 总体质量评价 

建设单位在本工程建设过程中，建立了完整的质量保证体系，设计、监理、施工和质量监督单位都建立了相应的质量保证体系，使工程质量得到保证。水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，对水土保持设施的质量验收结论为合格。

建设单位对工程实施的各项水土保持措施涉及的3个防治分区、3个单位工程、8个分部工程进行了查勘，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完成，质量总体合格。因此，建设单位认为：工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失的作用。

5 项目初期运行及水土保持效果 

5.1 初期运行情况 

本项目于2018年7月建成，主体工程的完成，各项水土保持设施也完成。项目建成后的运行，各项水土保持设施能安全稳定度过雨季汛期，植物长势旺盛，能起到良好的水土保持作用。 

5.2 水土保持效果 

⑴扰动土地整治率

根据监测与调查分析，本项目建设实际扰动土地面积 2.9940hm2，项目区内水土保持工程措施0.0672hm2、植物措施面积1.0640hm2，水保措施小计1.1312hm2，建（构） 筑物、广场、道路等硬化占地面积达1.8628hm2。总计扰动土地整治面积2.9940hm2，项目区扰动土地整治率为100%。
⑵水土流失总治理度

根据监测与调查分析，本项目实际扰动土地范围除去建筑物、道路占地、广场等硬化面积，实际可能造成水土流失面积1.1312hm2，水土保持工程措施、植物措施等完成水土流失治理面积1.1312hm2，由此计算出项目建设区水土流失总治理度为100%。

⑶土壤流失控制比

根据本项目水土流失监测的统计与分析，植被恢复期平均土壤侵蚀模数为450t/km2·a，而工程所在区域容许土壤流失量为500t/km2·a，则本项目平均土壤流失控制比为1.1。

⑷拦渣率与弃渣利用情况

本项目实际的挖方总量为3.08万m3，回填利用总量要3.16万m3，需外调0.08万m3土方，无弃渣。本项目的拦渣率99%以上。
⑸林草植被恢复率

根据监测与调查分析，本项目可恢复林草植被面积1.0640hm2，植物措施面积1.0640hm2，林草植被恢复率为100%。

⑹林草覆盖率

根据监测与调查分析，本项目建设区面积为2.9940hm2，植物措施面积1.0640hm2，则林草覆盖率35.5%。
本项目水土保持方案目标值为：扰动土地整治率达到95%，水土流失总治理度达到97%，土壤流失控制比达到1.0，拦渣率达到95%，林草植被恢复率达到99%，林草覆盖率达到27%。

通过水土保持方案的实施，六大指标值达到或超过建设类项目水土流失一级防治标准。

5.3 公众满意度调查 

为全面了解工程施工期间的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，评估组结合现场查勘，针对工程建设的地表开挖、植被建设及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真的了解，共发放公众调查表20份。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次技术评估工作的参考依据。在被调查者中，85%的人认为幸福七里项目对当地经济有积极的促进作用，90%的人同意该项目建设，85%的人接受项目建设对水土保持造成的影响；95%以上的人对项目建设持满意的态度。通过满意度调查，在项目建设实施过程中，建设单位注重水土保持工作的组织与落实，未发生水土流失事故。
6 水土保持管理 

6.1 组织领导 

幸福七里项目法人为长汀县万顺房地产开发有限公司。 在工程建设期间，项目法人及现场建管机构严格执行基本建设程序，按照国家有关规定，通过公开招标选择设计、监理、施工、设备供应单位；通过合同（协议）、授权或各种工程建设管理办法明确各参建方的职责、工作程序及工作关系，加强内控制度，细化实施方案，明确节点目标，定期合理调度，严格资金 管理，有效地控制了工程质量、安全、进度和工程投资。 

6.2 规章制度 

为规范质量管理，保证工程质量，建设单位制定了一系列有关规章制度，并在工程实践中不断完善，推动和规范工程水土保持建设。为加强工程施工安全，制定了《幸福七里项目安全生产管理规定》；为加强工程资金管理，保证资金安全，规范工程建管费管理，制定了《幸福七里项目建设价款结算管理办法》。 

6.3 建设管理 

工程招标工作依据《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规要求，本着“公开、公平、公正和诚信”的原则，实行公开招标。招标代理机构为福建省闽建工程造价咨询有限公司，期间分别在《中国采购与招标网》、《工程招标信息网》上发布了招标公告。 主体工程自2015 年8月开工，2018 年7月完工，工程涉及水土保持内容的标段有3个，各标段依照合同完成了各自合同内容，实施的各项水土保持措施质量合格，符合要求。

6.4 水土保持监测 

建设单位于2018年3月委托具有水土保持监测资质的厦门科诚杰管理咨询有限公司开展水土保持监测工作，监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术人员进行了现场查勘，根据《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)的技术要求编制相关报告。工程水土保持监测项目部共配置监测人员3名(工程师2名和助理工程师1名)， 监测内容和方法基本符合相关规程规范及文件要求。工程水土保持监测共布设2处监测点位，采取地面观测与调查监测相结合的方式开展水土保持监测工作。水土保持监测单位日常根据工程水土保持监测实施方案及相关文件规定的要求开展水土保持监测数据收集和调查工作，并在数据分析的基础上编制监测总结报告。通过监测本工程建设实际发生水土流失防治责任范围为3.5090hm2，其中项目建设区为2.9940hm2、直接影响区为0.5150hm2。扰动地表面积2.9940hm2，造成水土流失面积2.9940hm2；经计算得，扰动土地治理率达100%，水土流失总治理度达100%，土壤流失控制比1.1，拦渣率99%，植被恢复率100%，林草覆盖率35.5%。各项指标监测值均达到方案设计防治目标值。

6.5 水土保持监理 

本工程水土保持监理依托监理单位福建互华土木工程管理有限公司承担幸福七里项目的水土保持监理工作。监理单位制定了技术文件审核、审批制度、原材料、设备检验制度、工程质量检验制度、工程计量付款签证制度等监理制度，编制了水土保持监理规划、细则等前期文件，过程中采取现场记录、发布文件、巡视检验、跟踪检测和平行检测等监理方法对工程质量进行把控。对工程建设中发现的问题及时与建设单位进行沟通，及时解决。

⑴监理进度控制
①监理委托合同签订以后，立即组织有经验的监理工程师根据审查批准的工程总进度计划，编制本标段工程项目的总进度计划，并由此确定控制性施工项目及其工期和阶段性控制工期目标，并以此作为监理的进度控制依据。在总工期不变的前提下，进一步优化进度计划，提出工程的施工计划报业主批准。
②认真审查施工承包人提交的施工方案、技术措施、施工措施和施工组织设计，实地检查施工前的各项准备工作，发现问题及时指令承包人予以改进，以排除各种可能影响施工进度的因素。
③在施工过程中，监理人员坚持对施工承包人实际投入施工的人员数量及素质、施工设备的数量、规格型号及其设备状况、施工的组织状况等进行经常性的检查、监督和记录，当发现不能满足施工进度要求时，及时向承包人发出进度指令，要求限期采取措施予以解决。

④监理工程师经常检查、督促施工承包人按有关施工的规范、规程的规定施工，搞好文明施工和安全施工，防止因出现质量、安全、环保事故而影响工程进度。 

⑵投资控制

①工程计量控制

监理单位会同承包人共同进行工程量计量，或监督承包人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核；当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后，监理机构要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇兑和总体量测，核实该项目的最终计量工程量；监理工程师发现计量有误，要求承包人重新进行必要的修正和调整。重新进行审核、计量。

②付款申请和审查

对被认可计时结果，监理机构按要求受理承包人提交的付款申请。监理单位根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）进行项目划分，根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490—2008）进行单位工程与分部工程的质量评定。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

本工程在建设过程中，建设单位积极同水行政主管部门沟通联系，也得到了水行政主管部门的重视。建设单位根据水土保持方案批复完成了各项水土保持措施。  

6.7 水土保持补偿费缴纳情况 

依据批复的水土保持方案报告书，水土保持补偿费为2.99万元，现已完成缴纳。

6.8 水土保持设施管理维护 

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由厦门住总物业管理有限公司管理。组织专职人员对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行补植，并加强养护。水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。
7 结论

7.1验收结论

7.1.1 水土保持“三同时”制度落实情况 
建设单位按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规范、标准要求，委托龙岩市玉铭水土保持咨询有限公司开展了水土保持方案编报工作，并取得长汀县水土保持事业局对工程水土保持方案的批复；后续设计阶段委托福建广宇建筑设计院有限公司编制了初步设计报告，水土保持纳入到环境保护专章。工程按照水土保持要求布设水土保持措施，并在施工过程中制定了一系列管理规定及要求，保证了水土保持设施的施工质量和施工进度。建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案及初步设计，结合主体工程建设实际，与主体工程施工同步实施了水土保持工程，水土保持专项设计的水土保持建设任务已完成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。 

7.1.2 水土保持措施质量情况 

目前，建设单位已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施；经自验核查各单位工程、分部工程质量全部合格，合格率100%，达到了水土流失防治要求。 

7.1.3 水土流失治理效果 

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目建设区扰动土地治理率达100%，水土流失总治理度达100%，土壤流失控制比 1.1，拦渣率99%，植被恢复率100%，林草覆盖率35.5%。各项指标监测值均达到方案设计防治目标值。 

7.1.4 运行期水土保持设施管护责任落实情况 

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，工程运行交由厦门住总物业管理有限公司管理。目前水土保持措施运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。

综上所述，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作；运行期间管理维护责任落实。符合水土保持设施验收条件。 

7.2 下阶段工作安排 

工程验收后，应由厦门住总物业管理有限公司加强水土保持设施维护管理，确保水土保持功能的持续有效发挥。
8 附件及附图
附件: 

⑴项目立项备案表；
⑵项目设计方案评审意见；

⑶水土保持方案批复文件；
⑷施工图审查资料；
⑸工程质量验收资料； 

⑹工程施工照片。
附图: 

⑴主体工程总平面图； 

⑵水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图； 

⑶项目建设前、后遥感影像图。
附件1：项目立项备案表
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附件2：项目设计方案评审意见
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附件3：水土保持方案批复文件
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附件4：施工图审查资料
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附件5：工程质量资料
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附件6 工程施工照片
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