附件：长汀县生活垃圾无害化处理场生态修复工程概算汇总表
	顺序号
	工   程   或   费   用   名   称
	技术经济指标
	概算金额（万元）
	备注

	
	
	单位
	数量
	指标元/(单位)
	
	

	一
	第一部分  工程费用
	
	
	
	21176.89
	

	（一）
	第一阶段
	
	
	
	7261.43
	

	
	长汀填埋场垃圾处理费用
	
	
	
	
	

	1
	好氧稳定化处理
	
	
	
	391.95
	

	1.1
	好氧稳定化除臭
	天
	90
	4800.00
	43.20
	

	1.2
	好氧稳定化土建
	项
	1
	
	98.33
	

	1.3
	好氧稳定化设备（抽气风机、注气风机和除臭设备）
	项
	1
	2500000.00
	250.00
	

	1.4
	[bookmark: _GoBack]好氧稳定化后膜的修补
	项
	1
	
	0.42
	

	2
	垃圾开挖
	项
	1
	
	318.81
	

	3
	洗车台（设备以及基础）
	项
	1
	
	245.58
	

	3.1
	洗车台设备费
	项
	1
	1370000.00
	137.00
	

	3.2
	洗车台工程
	项
	1
	
	81.20
	

	3.3
	洗车台运行费用
	天
	1825
	150.00
	27.38
	

	4
	除臭降尘(场区高压喷雾风炮)
	项
	1
	
	445.00
	

	4.1
	运行费用
	天
	1825
	2000.00
	365.00
	

	4.2
	高压喷雾风炮（固定）设备费用
	台
	4
	50000.00
	20.00
	

	4.3
	高压喷雾风炮（车载）设备费用
	辆
	1
	600000.00
	60.00
	

	5
	临时道路
	项
	1
	
	98.75
	

	6
	道路及场地硬化
	项
	1
	
	27.36
	

	7
	变配电间
	项
	1
	
	44.44
	

	8
	配套水、电设施(含电源外线接入，装机容量1250kVA)
	项
	1
	
	336.61
	

	9
	新鲜垃圾运往长汀垃圾焚烧发电厂（单程运距15公里）
	t
	360000
	37.00
	1332.00
	

	10
	新鲜垃圾焚烧处理
	t
	360000
	100.00
	3600.00
	

	11
	临时覆盖
	项
	1
	
	420.93
	

	（二）
	第二阶段
	
	
	
	13915.46
	

	
	长汀填埋场垃圾筛分处理费用
	
	
	
	
	

	1
	好氧稳定化处理
	项
	1
	
	422.14
	

	1.1
	好氧稳定化除臭
	天
	180
	4800.00
	86.40
	

	1.2
	好氧稳定化土建
	项
	1
	
	85.37
	

	1.3
	好氧稳定化后膜的修补
	项
	1
	
	0.37
	

	1.4
	好氧稳定化设备
	项
	1
	2500000.00
	250.00
	

	2
	垃圾开挖
	项
	1
	
	430.62
	

	3
	垃圾场内输送（1公里以内）
	t
	517500
	17.25
	892.69
	

	4
	垃圾筛分
	t
	517500
	65.00
	3363.75
	

	5
	无机骨料场内转运（1公里以内）
	t
	77625
	17.25
	133.90
	

	6
	无机骨料原填埋场回填
	项
	1
	
	31.85
	

	7
	筛分处理场所（钢结构+安装工程）
	项
	1
	
	550.60
	

	8
	污染土场内运输（1公里以内）
	m3
	86200
	17.25
	148.70
	

	9
	污染土的开挖
	
	
	
	72.78
	

	10
	腐殖土和污染土运输（1公里以内）
	t
	482870
	17.25
	832.95
	

	11
	腐殖土和污染土回填到腐殖土库区
	项
	1
	
	198.55
	

	12
	轻质物暂存场（筛分及堆放场里）
	项
	1
	
	34.71
	

	13
	两个腐殖土暂存场(投影面积分别为5200m2和23700m2)
	项
	1
	
	1294.63
	

	14
	骨料临时堆放区（地面硬化）
	项
	1
	
	22.87
	

	15
	临时覆盖（1.0mmHDPE膜），按1次置换
	m2
	73200
	
	181.55
	

	16
	洗车台运行费用
	天
	1095
	150.00
	16.43
	

	17
	除臭降尘(场区高压喷雾风炮、厂房植物液喷淋及末端除臭)
	项
	1
	
	516.98
	

	18
	基坑和边坡的支护及其他费用
	项
	1
	
	1530.21
	

	19
	腐殖土临时堆放区和暂存场进场道路
	项
	1
	
	57.49
	

	20
	道路及地面硬化
	项
	1
	
	94.08
	

	21
	调节池的拆除
	项
	1
	
	54.70
	

	22
	消防水池及泵房
	项
	1
	
	273.50
	

	23
	3#库区垃圾坝的拆除
	项
	1
	
	85.79
	

	24
	2#库区垃圾坝的修复
	项
	1
	
	72.86
	

	25
	筛上轻质物运往长汀垃圾焚烧发电厂（单程运距15公里）
	t
	181125
	37.00
	670.16
	

	26
	筛上轻质物焚烧处理
	t
	181125
	100.00
	1811.25
	

	27
	金属堆放场（参照轻质物堆放场做法）
	项
	1
	
	3.65
	

	28
	室外其他工程
	项
	1
	
	116.08
	

	
	第一部分  工程费用合计
	
	
	
	21176.89
	

	二
	第二部分  工程建设其它费用
	 
	
	
	
	

	1
	建设单位管理费    
	项
	
	
	251.77
	

	2
	基本设计费
	项
	
	
	595.47
	

	3
	施工图及勘察文件审核费
	项
	
	
	20.26
	

	4
	招标代理费用
	项
	
	
	81.63
	

	5
	前期工作费用(含建议书.可研等)
	项
	
	
	31.52
	

	6
	环评费用
	项
	
	
	14.68
	

	7
	水土保持方案编制费
	项
	
	
	72.82
	

	8
	场地准备及临时设施费
	项
	
	
	254.12
	

	9
	工程保险费（含工伤保险费）
	项
	
	
	63.53
	

	10
	全过程工程咨询费（包括勘察费、监理费、造价咨询费）
	项
	
	
	435.00
	

	11
	第三方检测、监测费
	项
	
	
	185.00
	

	
	第二部分费用合计
	 
	
	 
	2005.81
	

	 
	第一、二部分费用合计
	 
	
	 
	23182.70
	

	三
	基本预备费  
	
	
	
	1159.13
	(一+二)×5%

	四
	静态工程投资
	 
	
	 
	24341.83
	

	五
	工程总投资
	
	
	
	24341.83
	

	六
	铺底流动资金
	
	
	
	0.95
	

	七
	建设项目总投资
	
	
	
	24342.78
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