
生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书

项 目 名 称         幸福七里项目                                   

项 目 编 号      闽发改备［2014］F06049号                                
建 设 地 点        长汀县大同镇七里村                              
验 收   单  位     长汀县万顺房地产开发有限公司                              
   2018 年 12 月 19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	幸福七里项目
	行业

类别
	房地产

工程

	主管部门

（或主要投资方）
	长汀县万顺房地产开发

有限公司
	项目

性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	长汀县水土保持事业局、汀水保［2014］23号、

2014年6月12日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	\

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	长汀县城乡规划建设局、汀建规［2014］129号、

2014年10月13日

	项目建设起止时间
	2015年8月28日至2018年5月17日，

合计工期994日历天。

	水土保持方案编制单位
	龙岩市玉铭水土保持咨询有限公司

	水土保持初步设计单位
	福建广宇建筑设计院

	水土保持监测单位
	厦门科诚杰管理咨询有限公司

	水土保持施工单位
	福建三建工程有限公司

	水土保持监理单位
	福建互华土木工程管理有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	长汀县彤润水土保持工程有限公司


二、验收意见
	验收意见：

    2018年12月19日，长汀县万顺房地产开发有限公司在公司会议室召开幸福七里项目水土保持设施竣工验收会。出席会议的有水土保持设施验收报告编制单位--长汀县彤润水土保持工程有限公司、水土保持方案编制单位--龙岩市玉铭水土保持咨询有限公司、水土保持监测单位--厦门科诚杰管理咨询有限公司、水土保持施工单位--福建三建工程有限公司、水土保持监理单位--福建互华土木工程管理有限公司等单位代表共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

     会议前，验收组成员和代表查看了项目现场。会议期间，验收组成员及与会代表查阅了技术资料，听取了建设单位、监测单位和评估单位关于水土保持方案实施工作、水土保持监测情况和水土保持评估工作的汇报，以及方案编制、设计、监理和施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了幸福七里项目水土保持设施竣工验收意见。

   ㈠项目概况

幸福七里项目位于长汀县大同镇七里村，项目计容总建筑面积68035m2，项目总占地面积为29940m2。项目实际建成区域为分为东庭和西苑两个小区。东庭：占地面积13700.5m2，其中建筑占地面积3582m2。1-3号楼十八层，5号楼二十八层，计容建筑面积51835m2。西苑：占地面积16239.5m2，其中建筑占地面积4936m2。1、2、9号楼五层，3、5、6、7、8号楼三层，10号楼九层，计容建筑面积16200m2。

建设实际工期为2015年8月至2018年7月。

㈡水土保持方案批复情况

2014年6月12日，长汀县水土保持事业局以《关于<幸福七里项目水土保持方案报告书（报批稿）>的批复》(汀水保〔2014〕23号)批复项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围3.5090hm2,，其中项目建设区2.9940hm2 、直接影响区0.5150hm2 。

㈢水土保持初步设计或施工图设计情况

2014年10月13日，长汀县城乡规划建设局以汀建规［2014］129号同意项目设计方案(含水土保持部分)。

2015年2月12日，施工图文件（含水土保持部分）经由福州市建设工程施工图审查中心审查合格通过。

㈣水土保持监测情况

本项目由厦门科诚杰管理咨询有限公司开展水土保持监测工作,2018年10月编制了《幸福七里项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程建设期间，采取了水土流失综合防治措施，使因施工扰动造成的新增水土流失得到了有效控制；随着工程措施、植物措施的建设与完善，土壤侵蚀量下降到容许值，水土保持效果明显，水土流失防治指标达到水土保持方案的要求。其中实际扰动土地整治率100%，水土流失总治理度100%，土壤流失控制比1.1，拦渣率99%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率35.5%。六项指标均达到建设类项目水土流失防治一级标准,水土保持设施运行情况良好。

   ㈤验收报告编制情况和主要结论

    2018年11月，长汀县彤润水土保持工程有限公司编制完成《幸福七里项目水土保持设施验收报告》。验收报告的主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展后续设计和监测、监理工作，依法履行了水土保持的法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常，水土保持后续管护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。
㈥验收结论

该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了各项水土保持措施，水土流失防治达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

㈦后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。




三、验收组成员签字表

	分工
	姓名
	单   位
	职务/职称
	签 字
	备注

	组长
	黄伟峰
	长汀县万顺房地产

开发有限公司
	总经理
	
	建设

单位

	成

员
	罗婷仁
	长汀县彤润水土保持

工程有限公司
	执行董事
	
	验收

报告

编制

单位

	
	
	
	
	
	

	
	柯淑珍
	厦门科诚杰管理

咨询有限公司
	工程师
	
	监测

单位

	
	
	
	
	
	

	
	陈良顺
	福建互华土木工程

管理有限公司
	项目负责人
	
	监理

单位

	
	
	
	
	
	

	
	张艳玉
	龙岩市玉铭水土保持

咨询有限公司
	总经理
	
	水土

保持

方案

编制

单位

	
	
	
	
	
	

	
	张立彪
	福建三建

工程有限公司
	项目负责人
	
	施工

单位
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